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Synthèse d’un bioplastique
Un bioplastique est un polymère plastique fabriqué à partir de matières premières naturelles et renouvelables ( amidon ou fécule). Le monomère de base est le glucose C6H12O6. L’amidon ou la fécule sont des polymères du glucose composé d’amylose et amylopectine. 
· L'amylose est un polymère linéaire formé de 600 à 1 000 molécules de glucose.
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l'amylopectine  est un polymère ramifié avec de longues. La chaine totale peut faire entre 10 000 et 100 000 unités glucoses.
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Un bécher de 250 ml

Une baguette de verre

Une plaque chauffante

Une plaque de verre ou un support plastique











             glycérol
Mode opératoire
Mélanger dans un bécher de 250 ml

2 cuillères à soupe d’amidon ou de fécule

8 cuillères à soupe d’eau

2 cuillères à café de glycérine ou glycérol
2 cuillères à café de vinaigre ( acide)

Quelques gouttes de colorant alimentaire hydrosoluble.

Mélanger le tout afin d’obtenir une solution homogène.

Chauffer à 60-80°C sur une plaque chauffante en agitant constamment,  jusqu’à épaississement de toute la masse. C’est la phase de polymérisation. Etaler à l’aide d’une baguette de verre la pâte sur une plaque. Sécher à l’étuve à 90°C pendant 1h ou à l’air libre pendant quelques jours.

L’acide ajouté permet de réduire la longueur des chaînes de glucose par hydrolyse. Le glycérol n’interagit pas avec les glucoses, mais il augmente le volume libre entre deux chaînes de polymères et favorise le mouvement de l’une part rapport à l’autre, ce qui donne l’effet plastique.
